7.4. Шумоподавитель DeNoiser

Данный шумоподавитель позволяет удалять широкополосный шум из любых аудиозаписей, при этом не ухудшая качества записи. Шумоподавитель работает в режиме реального времени и достаточно прост в управлении.

На дисплее в левой части окна отображаются следующие графические элементы: график спектра сигнала, спектральная оценка шумового порога, графическое представление параметра смещения.

- Темно-зеленый график показывает частотный спектр воспроизводимой записи, по горизонтали отмечается частота, а повертикали — амплитуда сигнала.
- Желтая линия представляет собой спектральную характеристику шумового порога в децибелах и находится в поле под дисплеем.
- Светло-зеленая горизонтальная линия графически показывает параметр смещения. Ее необходимо откорректировать таким образом, чтобы она была выше линии шумового порога, но при этом как можно ближе к ней.

Светло-зеленая линия в идеале должна находиться между желтой линией и графиком спектра.

Все параметры можно изменять во время воспроизведения и ориентироваться на слух.

Нажав кнопку Bypass, вы можете услышать сигнал без обработки.

Регулятором Offset устанавливается смещение, для оптимального шумопонижения этот параметр должен быть установлен чуть выше порога шума.

Регулятор Reduction устанавливает величину шумоподавления, чем выше значение, тем больше шумов будет подавляться.

Регулятор Ambience определяет соотношение между подавляемым шумом и оставляемым без изменения звуковым материалом.

С помощью кнопок А и В можно мгновенно переключаться между двумя настройками. Сделать предварительные настройки можно следующим образом:

1. Настройте параметры модуля.
2. Нажмите кнопку STORE, а затем кнопку В.

То же самое проделайте с кнопкой В, у вас образуются две различных настройки, теперь при необходимости вы можете оперативно ими пользоваться.