7.3. Эквалайзер FreeFilter

Следующий модуль из пакета ME - это интеллектуальный эквалайзер FreeFilter. FreeFilter является логарифмическим и линейным модулем со множеством дополнительных свойств, облегчающих довольно сложный процесс эквализации. С помощью FreeFilter можно проанализировать любую понравившуюся по звучанию фонограмму и автоматически установить кривые фильтров в соответствии с ней, чтобы в дальнейшем применять полученные настройки к любой фонограмме. Для установки кривой фильтра можно использовать графические средства и регуляторы.

В середине окна расположен частотный монитор, который используется для графического представления кривой фильтра и спектров частот входного и выходного сигналов. Спектр входного сигнала отображается зеленым цветом, а спектр выходного сигнала — красным. Кривая фильтра отображена желтым цветом. В нижней части монитора расположена частотная шкала, а в правой части — шкала уровня сигнала.

Непосредственно под частотным монитором находится секция регуляторов. В ней содержится 30 ползунковых регуляторов, которые управляют настройками фильтра. Положение регуляторов можно менять с помощью мышки. Активный движок обозначен зажженым над ним индикатором. Если выбран линейный режим работы фильтра, то все регулируемые полосы имеют одинаковую ширину, если выбран логарифмический режим, то каждая регулируемая полоса равна одной трети октавы.

В левой нижней части окна, под крышкой, расположены три кнопки инструментов. После щелчка мышки по крышке инструменты становятся доступными.

Первый инструмент служит для объединения нескольких регуляторов, т. е. расширяет полосу регулировки. Для этого:

1. Нажмите первую кнопку.
2. С помощью левой кнопки мыши обозначьте участок кривой фильтра, при этом загорятся индикаторы над объединенными движками.
3. Двигая любым из активных движков, вы будете изменять положение всех активных движков, т. е. видоизменять более широкую полосу кривой фильтра.

Вторая кнопка предназначена для линейного изменения кривой фильтра. Изменяя положение оси инструмента, вы можете изменять длину сторон регулировки, инструмент действует по принципу качелей.

Следующая кнопка позволяет создавать графическим путем более сложные линейные изменения кривой фильтра. С помощью перетаскивания двух мapкеров можно получить достаточно сложные кривые.

Секция обучения FreeFilter предназначена для анализа и сравнения АХЧ двух файлов и подгонки одного под другой. Для того чтобы проделать эту операцию, необходимо сначала проанализировать исходный файл.

1. Загрузите в редактор исходный файл и нажмите кнопку Source, воспроизведите файл.
2. После остановки прослушивания должна появится надпись Source learned, которая означает, что источник проанализирован.
3. Загрузите файл, который будет обрабатываться. Нажмите кнопку Dest и включите воспроизведение.
4. После окончания воспроизведения появится надпись Source learned, т. е. файлы источника и назначения проанализированы.
5. Нажмите кнопку Match, на экране появится кривая, которая и будет корректировать обрабатываемый файл.
6. С помощью ползунка Morph можно изменять глубину регулировки от 0 до 200%.
7. Сгенерированную кривую можно запомнить в виде пресетов.