7.7. Модуль Magneto

Magneto — 24-битный модуль, который использует в своей работе принцип легкой перегрузки аналогового магнитофона, возникающий при превышении уровня записываемого сигнала 0 дБ. После обработки записи данным прибором возникает ощущение теплоты и легких искажений, цифровая запись очень напоминает аналоговую.

Главным элементом управления прибором является ползунок Drive. С помощью этого ползунка устанавливается "уровень записи" на виртуальный магнитофон.

У прибора есть еще четыре регулятора:

- Input Level — уровень входного сигнала;
- Таре Speed — скорость "движения ленты";
- HF-Adjust — регулятор уровня высоких частот;
- Output Level — уровень выходного сигнала.

С помощью данного прибора можно обрабатывать сигналы с любых источников.