7.9. Модуль Stereolmager+ 32Bit

В центральной части его окна находится графический образ стереообраза. Вся регулировка происходит с помощью четырех ползунков.

Ползунок Gain регулирует усиление входного сигнала, ползунок Width — непосредственно ширину стереобазы. Два ползунка под диаграммой стереообраза — Asymetry и Rotation — указывают поворот стереообраза по горизонтали. Причем все манипуляции с регуляторами мгновенно отражаются на графике. Справа от графика находится стереоиндикатор, по которому можно оценить уровень выходного сигнала, пиковые индикаторы не должны загораться красным светом, что говорит о перегрузке. Так же как и в предыдущем модуле, в расширителе стереобазы имеется список "заводских" настроек, а с помощью кнопки Preset вы можете запомнить собственные настройки.