7.5. Ревербератор TrueVerb

Данный ревербератор, в отличие от многих виртуальных приборов, производит настоящую реверберацию, вполне применимую для профессиональной обработки. Звук его отличается высокой разборчивостью и плотностью, прозрачностью на высоких частотах.

Как вы уже обратили внимание, окно ревербератора состоит из двух графических полей.

- Верхнее поле отображает временные параметры реверберации. Вертикальная синяя полоса в графическом поле временных характеристик —это размеры виртуального помещения. Захватив маркер под этой полосой, вы, перемещая ее, тем самым меняете размер помещения. В верхней части поля есть линейка (в метрах), по которой вы можете приблизительно ориентироваться. Вертикальная полоса желтого цвета является маркером расстояния до источника звука. Чем больше это расстояние, тем больше реверберационнных отражений. Меняя данное расстояние, вы можете расположить слушателя ближе или дальше от исполнителя. Если вы установите желтый маркер дальше синего, то желтый маркер поменяет цвет на красный, что говорит о вашей ошибке. В поле временных характеристик есть еще маркер в виде зеленого крестика. С помощью этого маркера вы можете изменить соотношение ранних отражений и реверберационного хвоста.

- Нижнее поле представляет собой графическое изображение частотных характеристик реверберации. В этом поле есть два маркера-крестика. С их помощью вы можете изменять параметры выходного фильтра.

Мы изучили работу с TrueVerb в графическом режиме, поскольку это наиболее удобно и наглядно. Удачные настройки TrueVerb вы можете запомнить в Preset. И еще одно замечание: при работе и настройке ревербератора обращайте внимание на индикатор уровня. Не должен загораться красный индикатор Clip. Это говорит о перегрузке и искажениях.