7.1. Процессор Loudness Maximizer

Это виртуальный психоакустический процессор эффектов. Он повышает громкость, но не путем увеличения амплитуды сигнала и не с использованием компрессии. Loudness Maximizer изменяет характер обрабатываемого звука, его плотность, достигая максимального психоакустического воздействия. В данном процессоре используются недавно разработанные алгоритмы звуковосприятия, поэтому он позволяет получить очень высокое качество обработки. К сильным сторонам Loudness Maximizer можно отнести простоту в управлении и возможность работы как с моносигналом, так и со стерео. Этот модуль работает в режиме реального времени. При запуске программы перед вами откроется диалоговое окно Loudness Maximizer.

Теперь поговорим об элементах управления. Все изменения в настройках можно делать, не останавливая воспроизведение фонограммы, т. е. в режиме реального времени.

- Input Level — пиковый индикатор, который показывает уровень входного сигнала.
- Desired Gain — этот ползунок используют для установки желаемого усиления в децибелах. Начинайте с низких значений.
- Possible Gain — индикатор, который показывает возможное усиление. Он непосредственно отражает ваши манипуляции с ползунком Desired Gain.

Если показания индикатора уходят в красную зону, необходимо уменьшить параметр Desired Gain и добиться того, чтобы показания индикатора были в пределах от 0 до +1. Если показания индикатора уходят в зеленую зону, то параметр Desired Gain необходимо увеличить. Не забудьте, что все регулировки нужно производить на самом громком месте фонограммы.

- BOOST - включив эту кнопку, вы увеличите громкость на 2 дБ, независимо от других параметров.
- Soft/Hard — использование данной кнопки целиком зависит от вашего вкуса и характера музыки. Высокие значения устанавливаемого параметра дают более тяжелый, жесткий звук, более низкие значения, наоборот, делают звук мягче. Диапазон значений — от —9 до 9.
- More Density — с помощью этого ползунка регулируется параметр плотности звуч'ания. Начинайте регулировку данного параметра с низких значений, чем выше значение параметра, тем выше плотность звучания.
- Desired Gain Done — индикатор, который показывает результат, достигнутый с помощью регулировки параметра More Density. Нежелательно, чтобы средние значения на индикаторе опускались ниже 50%. Нормальный диапазон значений — 70—90%.
- Output Level — индикатор, показывающий окончательный уровень громкости после всех проведенных регулировок. Точность показаний индикатора — 0,01 дБ. Это очень высокая точность, поэтому вы вполне можете доверять показаниям индикатора.
- А/В — эти кнопки вы можете использовать для мгновенного переключения между двумя различными установками параметров.

Для того чтобы запомнить настройки нужно проделать следующее:

1. Произведите нужные вам настройки.
2. Нажмите кнопку STORE, а затем — кнопку А, теперь при нажатии кнопки А ваши настройки будут вызываться автоматически.
3. Проделайте те же операции с кнопкой В.

Если у вас есть необходимость записать некоторое множество настроек, то после того как у вас уже записаны настройки А и В, нажмите кнопку Preset в верхнем правом углу. Перед вами появится диалоговое окно Presets, в котором вы можете записать данные настройки, а вызвать вы их можете при помощи кнопки Load.