7.8. Модуль MaxxBass

MaxxBass - программный модуль, назначение которого заключается в повышении содержания низкочастотных составляющих в любом звуковом файле. Этот прибор относится к психоакустическим. Он формирует гармоники, отстоящие от существующих на октаву ниже.

В левой верхней части окна находится графическое поле, в котором отражены графики Bass и MaxxBass. Раздел между ними устанавливается регулятором Freq. График MaxxBass показан желтой линией. Для изменения характера звука можно использовать фильтр HighPass (фильтр низких частот) и компрессию Effect Compression. В приборе имеются три основных регулятора эффекта:

- Input — уровень входного сигнала;
- Bass — уровень основного баса;
- MaxxBass — уровень MaxxBass.

Созданные гармоники и основной бас могут быть смешаны в любых пропорциях, нужно только следить, чтобы на индикаторах прибора не загоралась надпись Clip (перегрузка). В списке Static preset вы можете выбрать готовые настройки прибора. Также при желании через соответствующие кнопки меню данного окна вы можете запомнить, а потом и вызвать собственные настройки.

Чтобы добавить в Preset ваши настройки под определенным именем, воспользуйтесь кнопкой Preset. Появится стандартное окно Presets. Дайте имя вашей настройке и нажмите сначала кнопку Add, а потом -кнопку ОК. При вызове ваших настроек проделайте то же самое: нажмите кнопку Lood, а потом — кнопку ОК.

Правильное использование модуля поможет вам расширить диапазон уже сведенной записи, выделить партию баса, если она маскируется какими-либо другими партиями. Данный модуль может применяться на любом этапе подготовки фонограммы, вплоть до мастеринга.