7.10. Гейт Waves C1 Gate 32Bit

Иногда при подготовке фонограммы приходится пользоваться прибором, который называется гейт. Этот прибор предназначен для ограничения слабых сигналов и шума в паузах. В принципе, это компрессор наоборот.

Например, если у вас самый слабый полезный сигнал равен -45 дБ, то, установив значение гейта на уровень -45 дБ, вы обрежете любые сигналы и шумы ниже этого уровня.

Управление гейтом очень простое. Захватив мышкой маркер под изображением графика, установите его на нужную вам величину — это и будет точка отсечения низкоуровневого сигнала. В поле Release установите скорость восстановления сигнала: чем выше значение, тем плавнее работает гейт, т. е. сигнал плавно исчезает и плавно появляется. Чем ниже значение этого параметра, тем резче происходит отсечение и появление сигнала. Так же как в предыдущих приборах, в Waves C1 Gate 32 Bit имеются пресеты и возможность записи собственных установок.